РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

(ПАВИЛЬОН, КОНСТРУКЦИЯ К-11)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А. Семёнова

Внешний вид



Краткая пояснительная записка:

1. Каркас – металл.
2. Стены – гладкая трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм), с

полимерным покрытием. Цвет стен наружный по RAL 1015 / 9007.

1. Кровля – Односкатная, трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм). Верхний слой гидроизоляции.
2. Высота нестационарного торгового объекта – 2,4 м.
3. Информационная табличка – прозрачная пленка с белыми буквами не более 210х297 мм.
4. Вывеска – объемные световые буквы, размер- высота 20-25 см, колер - RAL 9010.
5. Урна - RAL 1015.