РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ

ВНЕШНЕГО ВИДА НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

 (ПАВИЛЬОН, КОНСТРУКЦИЯ К-11/2)



СОГЛАСОВАНО

Начальник управления архитектуры

и градостроительства администрации

муниципального образования город-курорт Геленджик Е.А. Семёнова

Внешний вид



Краткая пояснительная записка:

1. Каркас - металл
2. Стены – доска. Цвет стен наружный по RAL 1001.
3. Кровля – Односкатная, трёхслойная сэндвич панель с обкладками из оцинкованной стали (0,55 мм). Верхний слой гидроизоляции.
4. Тент – тканевый RAL 1011
5. Высота нестационарного торгового объекта – 2,4м
6. Информационная табличка – прозрачная пленка с белыми буквами не более 210х297 мм
7. Вывеска – объемные световые буквы, размер- высота 25 см, колер - RAL 9010
8. Урна - RAL 1001